При создании портрета необходимо учитывать следующие факторы  
  
1. Избегать закрытых углов (по возможности)  
  
2. При прорисовке волос делать более четкие борозды, показывающие волосяной покров  
  
т.к фреза имеет рабочий диаметр 1 мм радиус 0.5 или диаметр 0,5 радиус 0.25 (конус с шариком на конце)  
  
3. Делать четкую границу между волосами и лицом – минимум 1,5 мм тоже самое касается глаз и бровей, складок на лице  
сто процентная узнаваемость и соответствие фото, возможно придание мимики, художественности образа  
  
размер готового изделия диаметр 135 – 170 высота 200-250 либо как получается пропорционально

возможно, секционирование если это потребуется для изготовления

основание, подставка изготавливается отдельно.

таким образом нужна модель для вырезания на ЧПУ с деталировкой более 0.5 мм не в цвете высокополигональная